**关于帧号的补充说明**

根据主站的下发召唤数据命令的要求，为了便于区分是装置主动上送的还是主站召回的数据，现对数据报帧号做如下约束。

主动上送的数据报帧号：由装置负责生成，由于帧号为1个字节，现约定如下：字节的最高位必须为1。

召唤上送的数据报帧号：与请求数据报的帧号相一致，请求数据报的帧号字节最高位为0。

例如：

主站召唤1天的气象数据报，发送数据请求报文，帧号为00000001;装置响应请求，随后发送气象数据报，分为24条发送，每条报文的帧号都要为00000001.